Hay algunas reglas generales que aplica a casi todo martilla y otros instrumentos llamativos. Nunca utilice un instrumento llamativo para cualquier propósito de otra manera que eso para que se pensó. Nunca utilice un instrumento llamativo con un asidero flojo ni dañado ni con una cabeza crecida ni embote cortar la orilla. Las condiciones varían, pero nunca pueden doler llevar las gafas golpeando cuando se usa instrumentos.

Algunas otras reglas que aplican especialmente a martillos son:

* Golpee el golpe directamente - un golpe oblicuo aumenta las oportunidades de golpear un dedo o la mano o astillar la cabeza.
* Nunca golpee con el lado del martillo.
* Nunca golpee un martillo
* Siempre lleve las gafas de la seguridad al martillar.
* Al golpear cinceles, los puñetazos, las cuñas, etc., la cara de martillo debe ser más grande que la cabeza del instrumento golpeado.

Uno otro punto para recordar acerca de instrumentos llamativos: Hachas y hachas se significan para golpear madera. Ellos nunca deben ser golpeados contra metal, contra la piedra, ni contra el cemento. Las caras llamativas se pueden utilizar para manejar los clavos comunes, pero cincel no frío, mece los taladros, etc.

 **Instrumentos golpeados**

Los instrumentos golpeados incluyen los taladros de piedra y estrella, cinceles de frío, cincel caliente, cinceles de madera, cinceles de ladrillo, los puñetazos, llevan alfileres, y las cuñas. Las reglas comunes para el uso seguro de instrumentos golpeados incluyen:

* Siempre lleve las gafas de la seguridad.
* Utilice el instrumento apropiado para el trabajo - nunca cinceles de frío de uso en la piedra ni el cemento, cinceles calientes en el metal frío, en la piedra, ni en el cemento, cincel de madera en el metal, etc.
* Nunca utilice un cincel con una cabeza crecida ni embote cortando la orilla - embota las orillas se pueden afilar.
* Nunca utilice un puñetazo con una cabeza crecida, con un punto inclinado ni astillado, ni con un asidero flojo ni dañado.
* Nunca utilice un alfiler del deriva como un puñetazo ni golpee uno si el fin golpeado se astilla o es crecido.
* Nunca utilice un taladro de la estrella con una orilla cortante lánguida ni cabeza dañada y nunca en nada pero en la albañilería.
* No utilice cinceles de ladrillo y conjuntos en el metal o utilice uno en condición mala.

Este formulario acredita que se brindó la capacitación antes mencionada a los participantes incluidos en la lista. Al firmar a continuación, cada participante confirma que ha recibido esta capacitación.

Organización: Fecha:

Instructor: Firma del instructor:

**Participantes de la clase:**

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma: