**Medidas preventivas de seguridad proactiva:**

* Cubrir de manera segura una abertura con una placa de madera contrachapada requiere de algo más que poner el material sobre el agujero.
* El hueco deberá ser cubierto y asegurado con una tapa lo suficientemente rígida y amplia para evitar que se mueva o se caiga.
* Los huecos deben ser señalizados con advertencias de peligro.
* Cada empleado en el trabajo deberá ser advertido sobre el riesgo.
* Nunca deje un hueco descubierto o sin protección.
* Si es imposible cubrir un hueco, se deberán instalar barreras con zócalos.
* Las aberturas en pisos o plataformas para poner escaleras deberán estar protegidas con barandales y zócalos estándar en todos los lados expuestos, salvo en la entrada a las aberturas. La entrada también debe ser protegida para que la persona no pueda caminar directamente hacia la abertura.





 *¡Tome todas las medidas de precaución cuando trabaje en
alrededor de aberturas y huecos en pisos y techos!*

Este formulario acredita que se brindó la capacitación antes mencionada a los participantes incluidos en la lista. Al firmar a continuación, cada participante confirma que ha recibido esta capacitación.

Organización: Fecha:

Instructor: Firma del instructor:

**Participantes de la clase:**

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma: